**Výkaz – výmer**

**Názov:** *Rekonštrukcia interiéru dielni OV – šatne*

*Rekonštrukcia sociálnych zariadení dielní OV*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | POPIS | MJ | Množstvo |
| 1 | Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm | ks | 12,000 |
| 2 | Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599) | m2 | 12,900 |
| 3 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových | m2 | 85,00 |
| 4 | Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm | m2 | 57,240 |
| 5 | Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm | m2 | 77,700 |
| 6 | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 20,140 |
| 7 | Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2 | ks | 4,000 |
| 8 | Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm L | ks | 2,000 |
| 9 | Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm P | ks | 2,000 |
|  |  |  |  |
| 10 | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | m2 | 24,500 |
| 11 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t | m3 | 1,200 |
| 12 | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stropov - železobetónových -0,00009t | cm | 75,000 |
| 13 | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stropov - železobetónových -0,00027t | cm | 150,000 |
| 14 | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t | m2 | 57,240 |
| 15 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m a odvoz sutiny | t | 2,800 |
| 16 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 mm | m | 12,000 |
| 17 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm | m | 18,000 |
| 18 | Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm | m | 3,000 |
| 19 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm | m | 10,000 |
| 20 | Potrubie plasthliníkové D 16 mm | m | 34,000 |
| 21 | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 | ks | 25,000 |
| 22 | Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom | ks | 6,000 |
| 23 | Misa záchodová keramická kombinovaná so zvislým odpadom | *ks* | *6,000* |
| 24 | Dodávka a montáž WC kabíny – sanitárne priečky | súb | 1,000 |
| 25 | Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry | ks | 8,000 |
| 26 | Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže | ks | 2,000 |
| 27 | Pisoár keramický | ks | 2,000 |
| 28 | Umývadlo keramické bežný typ | ks | 8,000 |
| 29 | Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej bočnej do výšky 2000 mm a šírky 800 mm | ks | 1,000 |
| 30 | Sprchové dvere jednodielne rozmer 800x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo | ks | 1,000 |
| 31 | Montáž ventilu nástenného G 1/2 | ks | 6,000 |
| 32 | Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz | ks | 6,000 |
| 33 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | ks | 8,000 |
| 34 | Batéria umývadlová nástenná páková | ks | 8,000 |
| 35 | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej | ks | 1,000 |
| 36 | Batéria sprchová nástenná páková | ks | 1,000 |
| 37 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm | ks | 8,000 |
| 38 | Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40 | ks | 8,000 |
| 39 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | t | 0,320 |
| 40 | Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | 9,600 |
| 41 | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru | m | 10,080 |
| 42 | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | m | 10,080 |
| 43 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1200x1200 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil | ks | 9,600 |
| 44 | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 2,000 |
| 45 | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený | ks | 2,000 |
| 46 | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné | ks | 2,000 |
| 47 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | t | 0,267 |
| 43 | Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm | m2 | 26,900 |
| 44 | Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované | m2 | 27,438 |
| 45 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 250x330 mm | m2 | 58,400 |
| 46 | Obkladačky keramické lxvxhr 250x330x7 mm | m2 | 59,568 |
| 47 | Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm | m2 | 2,000 |
| 48 | Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm | m2 | 2,000 |
| 49 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 78,000 |
| 50 | Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný | m2 | 78,000 |
| 51 | Dodávka a montáž el. inštalácii a svietidiel | súb. | 1,000 |

Mgr. Anna Borbuliaková, v.r.

riaditeľka školy